**Ausschreibungstext DL249MZGLAS mit Glas**

Dachausstieg DL249MZGLAS mit Glas

Standardgrößen - Länge x Breite:
DL249MZGLAS - lichtes Maß 2400 x 900 mm
Längste Seite ist Scharnierseite

Aufrisshöhe: 280 mm
Längste Seite ist Scharnierseite
Dämmung: Hartschaum ± 53 mm dick an Außenseite Aufsatzkranz.
Fenster: HR++ Verbundglas an der Innenseite und Wärme absorbierendes Hartglas an der Außenseite. Anmerkung: bei Doppelverglasung ist elektrischer Antrieb notwendig
HINWEIS: Bei gehärteter Doppelverglasung ist eine elektrische Betätigung erforderlich.

Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und wasserdichte Abdichtung
Diagonale Stütze an der Deckelinnenseite
Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9005
Komplett in Edelstahl ausgeführt
Elektrischer Antrieb (keine 2-Punkt-Verriegelung)

Werte:
Isolation (DIN EN ISO 6946): U-Wert (Glas): 1,1 W/m2K
Belastbarkeit: ± 200 Kg/m2