**Ausschreibungstext DL 249 mit Fenster**

Dachausstieg DL249 mit Fenster

Standardgrößen - Länge x Breite:  
DL249 - lichtes Maß 2400 x 900 mm  
Längste Seite ist Scharnierseite

Aufrisshöhe: 280 mm  
Längste Seite ist Scharnierseite  
Dämmung: 50 mm PIR-Schaum an der Außenseite des Aufrisses.  
Fenster: Lexan Polykarbonat +/- 32 mm Dicke  
Ausgestattet mit Gasdruckfedern für ein einfaches Öffnen und Schließen des Deckels  
Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und wasserdichte Abdichtung  
Diagonale Stütze an der Deckelinnenseite  
Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9010   
Komplett in Edelstahl ausgeführt  
2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln

Werte:  
Isolation (DIN EN ISO 6946): U-Wert (Lexan Polykarbonat): 1,4 W/m2K  
Belastbarkeit: ± 200 Kg/m2

Mögliches Zubehör:  
Elektrischer Antrieb (keine 2-Punkt-Verriegelung)  
Sicherheitsgeländer, entlang oder um den Dachausstieg (Montage auf dem Dach oder auf Betonziegel)  
Doppelverglasung +/- 32 mm: feuerhemmendes (30 min.) HR++ Verbundglas an der Innenseite und Wärme absorbierendes Hartglas an der Außenseite. Anmerkung: bei Doppelverglasung ist elektrischer Antrieb notwendig