**Ausschreibungstext**

**Staka ThermoTop Dachausstieg TOP159 – TÜV-zertifiziert**

- Länge x Breite: lichtes Maß 1500 x 900 mm  
- lange Seite ist Scharnierseite  
- thermisch getrennt  
- Material: Edelstahl  
- Aufrisshöhe: 330 mm  
- ausgestattet mit Gasdruckfedern für einfaches Öffnen und Schließen des Deckels  
- Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und wasserdichte Abdichtung  
- diagonale Stütze an der Deckelinnenseite  
- Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9010   
- komplett in Edelstahl ausgeführt  
- 2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln

Werte:  
- Isolation (EN-ISO 10077-2): U-Wert: 0,21 W/m²K

- Lärmschutz (EN SO 140-1): 23 dB  
- maximale Windbelastung (EN 12211): 2400 Pa

- Wasserdichtigkeit (EN): 750 Pa  
- maximale Schneebelastung (EN 1991-1-3): 950 N/m²

- maximale Stoβbelastung (EN 1991-1-1): 0,35 kNm

- Luftdurchlass (EN1026): 0,37 m³/h bei 10 Pa