**Ausschreibungstext DL 189 mit Fenster**

Dachausstieg DL189 mit Fenster

Standardgrößen - Länge x Breite:
DL189 - lichtes Maß 1800 x 900 mm
Längste Seite ist Scharnierseite

Aufrisshöhe: 280 mm
Längste Seite ist Scharnierseite
Dämmung: 50 mm PIR-Schaum an der Außenseite des Aufrisses.
Fenster: Lexan Polykarbonat +/- 32 mm Dicke
Ausgestattet mit Gasdruckfedern für ein einfaches Öffnen und Schließen des Deckels
Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und wasserdichte Abdichtung
Diagonale Stütze an der Deckelinnenseite
Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9010
Komplett in Edelstahl ausgeführt
2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln

Werte:
Isolation (DIN EN ISO 6946): U-Wert (Lexan Polykarbonat): 1,4 W/m2K
Belastbarkeit: ± 200 Kg/m2

Mögliches Zubehör:
Elektrischer Antrieb (keine 2-Punkt-Verriegelung)
Sicherheitsgeländer, entlang oder um den Dachausstieg (Montage auf dem Dach oder auf Betonziegel)
Doppelverglasung +/- 32 mm: feuerhemmendes (30 min.) HR++ Verbundglas an der Innenseite und Wärme absorbierendes Hartglas an der Außenseite. Anmerkung: bei Doppelverglasung ist elektrischer Antrieb notwendig