**Ausschreibungstext DL mit Leiter**

Dachausstieg DL mit Leiter

Standardgrößen - Länge x Breite:  
DL97 - lichtes Maß 900 x 700 mm  
DL99 - lichtes Maß 900 x 900 mm  
DL147 - lichtes Maß 1400 x 700 mm  
DL159 - lichtes Maß 1500 x 900 mm  
DL249 - lichtes Maß 2400 x 900 mm  
Längste Seite ist Scharnierseite

Maßanfertigung:  
Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Höchstabmessung der Flachdachausstiege ohne Fenster: 3.000 x 1.200 mm, Höchstabmessung der Flachdachausstiege mit Fenster: 3.000 x 1.025 mm

Aufrisshöhe: 330 mm  
Längste Seite ist Scharnierseite  
Dämmung: 80 mm Hartschaum im Deckel  
Ausgestattet mit Gasdruckfedern für ein einfaches Öffnen und Schließen des Deckels  
Neopren-Gummi zwischen Aufriss und Deckel für wind- und wasserdichte Abdichtung  
Diagonale Stütze an der Deckelinnenseite  
Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet in RAL 9010   
Komplett in Edelstahl ausgeführt  
2-Punkt-Verriegelung auf der Deckelinnenseite mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln

Werte:  
Isolation (DIN EN ISO 6946): U-Wert (des Isolationsmaterials im Deckel): 0,26 W/m2K  
Lärmschutz (EN ISO 140-1): 22 dB  
Wind- und wasserdicht (EN1026/EN12155): 650 Pa  
Konstruktionsstärke (EN1026/1027): 3.000 Pa  
Luftdurchlass (EN1026): 0,5 m3/hm1   
Schneelast (EN 1991-1-5): 3kN/m2  
Belastbarkeit: ± 4.800 Kg/m2

Mögliches Zubehör Dachausstieg:  
Elektrischer Antrieb (keine 2-Punkt-Verriegelung)  
Sicherheitsgeländer, entlang oder um den Dachausstieg (Montage auf dem Dach oder auf Betonziegel)

Anlegeleiter:  
Die qualitativ hochwertigen Anlegeleitern entsprechen der aktuellen Norm DIN EN 131  
Typen (abhängig von Raumhöhe):  
Aluminium-Leiter – einteilig  
Aluminium-Schiebeleiter – zweiteilig  
Aluminium-Schiebeleiter – dreiteilig

Geschosshöhe: … mm

Mögliches Zubehör für Leitern:  
Edelstahlstufe zum Einhaken der Leiter (mit Montagematerial, für den Einbau im Aufriss)  
2 Stk. Aufhängebügel, ohne Schloss, zum Aufhängen der Leiter nach Gebrauch.  
2 Stk. Aufhängebügel, 1 Stück mit Kette und Vorhängeschloss zum Aufhängen der Leiter nach Gebrauch.  
Diebstahlsicherung durch Schloss, welches an der Leiter montiert ist.